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招标公告
一、招标条件
中国重汽集团莱芜工厂辊压线废料再利用-新增行车项目，以公开招标的方式进行采购。本项目业主为中国重汽集团济南卡车股份有限公司，项目资金来自 企业自筹 ，出资比例为 100% 。该项目现已具备招标条件，欢迎具备条件的潜在投标人参加投标。
二、项目概况与招标范围
1． [bookmark: _Toc285809451][bookmark: _Toc179632530][bookmark: _Toc144974482][bookmark: _Toc152045514][bookmark: _Toc152042290]项目名称： 莱芜工厂辊压线废料再利用-新增行车项目  
2． 采购形式编号：  ZBGL2026070497    ；
3． 项目地点：中国重汽集团济南卡车制造公司莱芜工厂；
4． 项目概况：新增欧式电动单梁桥式行车一台，起重量10吨，跨度17.5米，高度6.45米，含滑线27米，轨道54米，以及其他附件，具体内容详见招标文件。
5． 项目工期：投标方应自合同签订之日起，90个日历日之内到货并完成最终调试。
三、投标人资格要求
1、公司注册资本不少于500万元（人民币）；具有相关设备制造和销售资质；
2、公司需成立三年以上，或有相关工作经历和成功的工程案例；
3、在社会上和重汽集团内的其它招标过程中没有不良行为记录；无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为和行政处罚记录；
4、公司财务良好，经营稳定，有全面履约的能力；供方之间有良好的竞争关系；
5、投标单位应具有良好的商业信誉，没有被处于责令停产、财产被冻结、接管、破产、且财务状况良好。投标单位未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单。
6、投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
7、应签订“安全协议书”明确双方安全责任与义务；
8、施工队伍中主要作业人员必须具有合规的特种设备作业人员证，主要负责人应持有特种设备安全管理人员证；危险作业（登高、动火、临时线等）应经审批后实施。
9、招标采购项目采用供应商直销模式进行采购，原则上不允许代理商投标。
四、报名、投标
1.报名
拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名，具体流程如下：
①系统注册与信息维护
首次注册供应商：请根据《SRM非生产供应商注册手册》（附件一）完成平台账号注册。
已注册供应商：请登录系统核对系统中2022-2024年度财务数据。如尚未填写或信息不全，请参照《SRM非生产供应商注册手册》（附件二）及时进行补充与更新，确保信息真实、完整。因供应商信息不全或错误导致的报名不成功，由投标人自行承担。
②应标流程
注册及财务数据维护完成后，参照《SRM系统供应商用户手册》（附件三）登录平台，进入“供应商应标”模块，选择对应项目点击“应标”，并按照本公告的“应标文件编制”要求准备资料并上传。资质审查通过后，视为报名成功（是否为代理商请如实选择）。
如资质审查未通过，请按审核意见修改后重新上传。请注意：应标截止时间后将无法再次上传或修改应标文件。
投标人应按资质文件格式要求组成应标资质文件（对以下所要求的投标文件如有任何一项未实质性响应，将可能导致其投标文件被拒绝）要求每页都需加盖公章：
①营业执照复印件（需加盖公章）；
②法定代表人授权书；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上在授权单位的社保缴纳证明。投标联系人及其联系方式；
③2023年1月1日至今，企业近三年同类项目业绩证明，须提供用户清单、采购合同复印件；
④经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）。
⑤投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；（附投标当日系统内相关截图或报告）；
⑥企业最近半年的完税证明，并附年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）
⑦近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规行为的声明；
⑧企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；
⑨企业信用证明材料（征信中心出具的信用报告）；
⑩投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。（应标时不做要求，投标时需要随资质文件一起上传）
以上内容合定扫描到资质文件当中。投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其应标文件被拒绝.
应标截止时间：2026年8月14日17时00分00秒
注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，财务数据变更审核需1-2日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。

2.投标
投标人在重汽e采通网站上应标审批通过后需继续完成供应商投标，供应商需在投标截止时间前上传投标文件（电子版）至e采通网站投标，超过投标截止时间将视为参与失败。
投标截止时间：2026年8月21日9:00
五、开标
1.开标时间：2026年8月21日9:00时。（待定，以实际通知时间为准）
2.开标地点：线上会议（投标方需要在开标前，将投标保证金缴纳凭证截图发给商务联系人鞠琳，微信号15662671002，获取会议链接）
3.商务联系人：鞠琳 15662671002
技术联系人：张勇 13969065152
六、评标办法
本项目采用综合评标法评标，在满足招标人资格和技术要求的前提下。选取商务谈判后议定总价，综合得分最高的为本项目中标人。
1、本次评标e采通上进行报价，评标专家组将与投标人进行多轮商务谈判，每轮谈判价格不得高于上一轮报价。
2、招标人不接受任何选择性报价，对投标人的每一种投标方案只允许有一个投标价。所有投标价均以人民币报价。
七、技术要求
技术要求详见“技术文件”
八、投标文件
投标方的投标文件由资格证明文件、商务标书构成。投标人需在投标截止时间前上传完整的投标文件（电子版）至e采通网站投标。
1. 资格证明文件包括（以下文件均需加盖公章）：
①营业执照复印件（需加盖公章）；
②法定代表人授权书；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上在授权单位的社保缴纳证明。投标联系人及其联系方式；
③2023年1月1日至今，企业近三年同类项目业绩证明，须提供用户清单、采购合同复印件；
④经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）。
⑤投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；（附投标当日系统内相关截图或报告）；
⑥企业最近半年的完税证明，并附年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）
⑦近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规行为的声明；
⑧企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；
⑨企业信用证明材料（征信中心出具的信用报告）；
⑩投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。（应标时不做要求，需随投标文件一起上传）

2. 技术标书
2.1技术规格偏离表，必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；
2.2设备分项配置表，列明项目设备分项配置规格型号、品牌等信息，非标机械部件提供单件图纸，但注意：此表在技术标书中，禁止出现任何分项价格及项目总价；
2.3企业近年来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分；
2.4供货期及保证措施；
2.5产品的技术服务和售后服务内容及措施；
2.6交货进度及计划；
[bookmark: _Toc536542319]2.7投标产品技术支持材料；
2.8设备质量承诺函。
2.9投标人需提交的其它资料。

3. 商务标书
投标人资格证明文件，证明投标人是合格的和有能力履行合同的文件；证明投标人提供的施工工程及/或服务的合格性和符合招标文件规定的文件；招标文件要求的其它文件；投标人认为其它需要提供的文件。
1、商务文件基本内容
a)投标函
b)开标一览表
c)商务条款偏离表及技术需求偏离表（格式见附件4、附件5）（如投标文件的商务或技术条款响应与招标文件有偏离，需在表中注明）
d)售后服务及相关承诺类
e)投标人认为需要提供的其它文件和证书
f)营业执照、提供与资质文件相同类似业绩表
2、证明投标人所提供的货物及/或服务的合格性和符合招标文件规定的文件，包括但不限于：对招标技术文件的逐项应答、产品彩页，对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准。
3、近三年财务报表或近三年财务资料，加盖公章。包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表，应提供中文版本的审计报告或财务报表。
投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标文件被拒绝。
投标人参与重汽卡车公司招标项目时根据甲方要求提交资质原件待审。
4、商务文件至少应对招标设备（或材料）“商务偏离”做出有无说明，若有，应予以详细填写和说明。
5、投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏的地方，必须由法人代表或授权代表签字或盖章。
6、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
九、付款方式
⑴本次招标为公开招标，报价应为：
经与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用；
⑵所有报价货币单位为：万元（人民币），含税；
⑶付款结算方式：半年期商业汇票 （包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）。
a)合同生效且设备全部到齐，经检查无质量问题后, 承揽方提交金额为合同含税总价款30%的收据及对应金额的增值税专用发票，经委托方财务审核无误后按照财务付款条件：当月挂账次月付款执行。
b)设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后，承揽方提交金额为合同含税总价款60%收据及合同含税总价款未付金额的增值税专用发票并附带合同设备最终验收报告，经委托方财务审核无误后按照财务付款条件：当月挂账次月付款执行。
c)合同含税总价款的10%作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待合同设备质量保证期满后，承揽方向委托方提交质量保证金收据及设备使用单位的使用情况说明，经委托方财务审核无误后按照财务付款条件：365天到期执行。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。
具体以双方最终签署的合同为准。
注：付款方式和付款比例不允许偏离。
十、投标保证金
1. 投标保证金的缴纳形式：银行基本账户转账。
2. 投标保证金缴纳截止时间：2026年8月21日9:00 。投标方应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由投标方自行承担。
投标保证金的金额：人民币5000元
名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
账号：531900051810601
户名：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司济南分行营业部
联行号：308451028020 
投标保证金应从投标人的基本账户转出至上述账户并到账，否则视为无效投标。
转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。
3. 投标保证金的退还
(1) 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）。
4.发生以下情况时，招标人有权没收保证金：
（1） 截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；
（2）投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；
（3）若为视频开标，招标过程中澄清函等资料原件未按要求提交的；
（4）4自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；
（5）投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；
（6）投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
（7）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
（8）供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理；
（9）采购文件规定的其他情形。
十一、中标
1. 评标定标后，招标人将以书面通知的形式通知中标单位。
2. 中标人收到中标通知后，应在30个工作日内与招标人签订合同，中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，取消其中标资格。
3. 若投标人已成为意向中标人，投标人必须无条件配合招标人完成核价流程的工作。
十二、中标人瑕疵滞后发现的处理原则
无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同，招标人有权取消其中标资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，因招标产生的相关的费用以及一切损失均由中标人承担。已签订合同的，招标人有权单方解除合同，瑕疵中标人不得以此为由向招标人主张任何权利和请求。
十三、废标及终止招标
1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
    （1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
（2）投标人在报价有效期内撤回投标；
（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；
（5）投标人串通投标；
    （6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；
（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
（9）有效投标不足三家；
（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；
（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；
（12）不同投标人的投标文件异常一致；
（13）投标报价呈规律性差异的；
（14）法律、法规规定的其他情况。
2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。
（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK29]（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；
（6）招标人认为其他应终止招标的情形。
十四、本次招标最终解释权归中国重型汽车集团有限公司。
招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准。


第二部分技术要求
[bookmark: _Toc169605877]第一章采购货物概况
[bookmark: _Toc169605878]第一节使用环境
一、项目名称：莱芜工厂辊压线废料再利用-新增行车项目
二、建设地点：中国重汽集团济南卡车制造公司
三、使用地点：中国重汽集团济南卡车制造公司莱芜工厂
四、使用环境及能源供给：
1.海拔高度：≤4000m；
2.环境温度：-25℃～45℃；
3.相对湿度：年平均59%，最大95%、最小15%；
4.大气压强：80kPa～110kPa；
5.电力:中国制式，三相五线制供电，供电电压 380V士10%/220V士10%，供电频率50Hz士0.5Hz；
6.水：市政自来水0.25MPa(0.15-0.35MPa); 
7.非采暖季：动力站房供高温热水，供回水温度80℃/60℃; 
8.压缩空气：厂区空压机自产压缩空气，0.55～0.7 Mpa。
五、工作制度：全年工作300天、双班制、设备年时基数5000小时以上。
第二节采购货物概况
1、 货物名称：单梁行车10吨
二、货物数量：（详见采购货物主要构成一览表）
三、分投分中：不允许
采购货物主要构成一览表
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	交货方式
	备注

	1
	单梁行车
	起重量10吨
跨度17.5米
	套
	1
	交钥匙方式
	含滑线27米，轨道54米，以及其他附件


备注：
1.本表所列采购设备仅为主要设备明细，应配套供货以及招标人所列其它货物（或设备）和服务，请投标人认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“商务偏离”章节中予以详细说明。
2.本表“供货方式”指：交钥匙方式——包括制造、运输、定点卸货、安装、调试和协助验收以及约定培训等。
3.交货期：合同生效后90日内到货并调试完成。
4.主要器件品牌表：
元器件建议按照下表清单中的标准选用，投标方投标时提供选用规格清单,最终规格待图纸会签时确定，可选同等或更优质量品牌。
	名称
	序号
	分项内容
	制造商

	1
	钢结构
	1.1
	起重机钢结构
	主机厂

	
	
	1.2
	主梁钢材
	宝武、安钢、邯钢

	
	
	1.3
	导轨
	宝武、河北永洋

	2
	起升机构
	2.1
	起升电机
	ABM、SEW、ABB或同等品牌

	
	
	2.2
	减速机
	SEW、弗兰德、ABM或同等品牌

	
	
	2.4
	钢丝绳
	荣兴、CASAR、布顿、英制钢缆

	3
	运行机构
	3.1
	大/小车三合一运行电机
	SEW、西门子、ABM或同等品牌

	4
	电气部分
	4.1
	直流电源
	施耐德、西门子

	
	
	4.2
	变频器（起重机专用）
	施耐德、西门子

	
	
	4.3
	低压电器（接触器、继电器、开关、按钮等）
	施耐德、西门子

	
	
	4.4
	光电开关
	SICK（西克）、OMRON（欧姆龙）、施耐德

	
	
	4.5
	行程开关、限位开关
	施耐德、欧姆龙、西门子

	
	
	4.6
	遥控器
	AUTEC、HBC、意凯希、禹鼎

	
	
	4.7
	手电门
	施耐德、意大利GG、西门子

	
	
	4.8
	滑触线
	济南德玛、武汉汉发

	
	
	4.9
	轴承
	SKF、NSK、TWB



四、采购货物特别说明
招标方所列货物的名称和规格型号，如为某一供应商所特有，则该名称和规格型号可作参考；但要求投标方所提供的货物必须满足本技术标书实质性要求。
五、投标要求
1、投标方须对防冻液真空加注机提升总装线适应性改造项目施工详细内容充分分析，识别出总装产线需要变更的变化点并提供详细的工艺方案，同时以此为报价基础。
2、中标人对设备质量和可靠性负责。
3、中标人应审查施工图纸，在工艺流程、布置及油壶口位置不变的情况下，如发现问题，可对加注形式、设备结构、用电量等工艺参数提出修改意见和改进措施。对设备的运转质量负最终责任。对设计修改部分提供完整技术资料。
4、中标人对中标设备的制造、安装、调试提供系列服务，具体如下：
原则上，本项目中电机功率＞7.5kW,必须选用一级能效。电机功率<7.5kW，优先选用一级能效；其中对于能源供应类设备及年运行时间≥2000h工艺设备的电机必须选用一级能效。杜绝选用三级及以下能效。空调必须选用一级能效，变压器最低选用二级能效，对于特殊场景、特殊用途其他设备和性价比综合考虑、充分论证；
变频电机、伺服电机不做强制要求。
起重机等断续工作制设备电机，不在国家能效认证范围内，不做强制要求。
设备颜色符合《Q-ZZ30070设备设施颜色标识》规定，外观无明显缺陷，重新焊接完成后，对焊接位置进行重新刷漆。
· 主、辅材的采购、供应；
· 非标设备的加工、制作、安装；
· 除业主方提供外的机械及电气外购件、标准件的采购、供应，根据性能价格较优的原则选定供货厂商，并对外购件的质量负责；
· 配合土建施工，负责检查各种预留孔洞、沟槽和预埋件的位置、尺寸；
· 建立健全安全、保卫、卫生、消防制度，保证工程顺利进行；
· 施工人员的食宿及费用；
· 安装现场制作所需的设备、工具；
· 配合业主方、设计院进行工艺调试；
· 负责人员培训及售后服务；
· 从生产厂到交货地点的包装、运输；
· 参与设备验收，提供竣工图与竣工报告等技术文件，及时办理移交手续；
· [bookmark: _Hlk206399421]其他甲方的施工要求。
6、在现场制作的关键部件，必须经委托方检验合格后，方可进行涂漆、组装。合格品才能运抵施工现场。
7、中标方服从招标方对现场、安全的管理。


[bookmark: _Toc169605880][bookmark: _Toc169605881]第二章技术要求
一、特别提示
    1.本章技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。
    2.本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标人所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。
3.投标人认为所供货物必须由招标人配备、解决或提供的其它要求，如设备基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。
4.投标人应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、设备基础（或安装平台）、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。
    5.无论是否有技术偏离，投标人均应在投标文件“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标人必须予以明确和详细的说明或澄清。
6.为避免投标人优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标文件“技术偏离”中特别注明。
二、基本要求
1.投标人所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。
2.投标人所供货物涉及的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标人不因此受到任何侵权指控以及实际损失。
3.投标人应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。
4.投标人应满足招标人提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。
5.投标人应保证所供货物（或设备）为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物（或设备），并尽力提供中国政府指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或设备）。
6.投标人应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。
7.投标人应对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标人拥有追究投标人泄密责任的权利；招标人如有需要，投标人应无条件签署保密协议。
8.投标人预验收时需提供进口设备、部件的报关清关资料。
9.要求投标方必须在近三年内为国内外厂家提供过同类型项目案例。投标文件中必须附有与本招标设备相同或相似技术规格、型号的设备的市场销售业绩清单。
10.投标方应在确保改造后的产线可以安全稳定运行，并且具备生产现有及项目内要求的新增车型的能力。
11.投标方积极协助和提供招标方和招标方所委托的工程设计单位有关人员与标的物有关的工程设计资料。
12.投标方所供的设备，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求。
13.投标方所供设备涉及的专利权技术以及知识产权保护其它技术等，应保证招标方不因此受到第三方侵权指控以及实际损失。
14.投标方应满足招标方提出的各项技术要求。
15.投标方应对招标方采购的设备所涉及的产品、技术、产能等信息负有保密义务。
16.本技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面，提出了最低和一般性的技术要求；并未对一切技术细节做出规定，未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供的货物是符合本技术标书和国家最新的有关标准、规范的优质产品。若有异议，应在投标文件“技术偏离”中予以详细说明。
17.本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行，并在投标文件“技术偏离”中予以说明。
18.投标方认为所供货物必须由招标方配备、解决或提供的其他要求，如设备基础隔振和减振设施、洁净气源等，均应在投标文件中予以充分说明。
19.投标方可以根据自身经验以及对招标文件的理解，写明买方招标设备（或材料）应进行的优于招标文件要求的其它方案或建议意见；投标方的这些努力，买方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出；即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明。
*20.投标时提供的内容必须进行详细说明。在投标时提供设备主要部件、外购件明细表、易损件备品备件清单和相应特殊维修工具明细等，要考虑这些部件在中国使用的可行性。并提供关键部件的质保周期和响应时间清单。
*21.在本标书中没有提及到的部分，所有供应商必须保证设备各部分功能齐全并便于使用，这部分价格应该包含在报价中，而不得另行加价。
 *22. 本项目中所有改造均不可影响卡车制造公司正常生产。
23.本招标文件中所有加注“*”的条款为否决项，不允许出现偏离。
三、技术要求
1.法律、法规、技术标准要求
双方签订的技术协议、双方会签的图纸、双方签订的会议纪要、安全规范和标准、防火规范和标准、环保规范和标准。
设备采用材质合格证明及分析报告
· 设计标准与规范
GB/T3811-2008	《起重机设计规范》
GB/T6067.1-2010 《起重机安全规程第l部分总则》
GB/T6067.5-2014《起重机安全规程第5部分桥式和门式起重机》
GB/T14405-2011《通用桥式起重机》
GB/T5226.32-2017《机械电气安全 机械电气设备第32部分：起重机械技术条件》
GB/T20303.1-2016《起重机司机室第l部分总则》
GB/T20303.5-2006《起重机司机室第5部分桥式和门式起重机》
GB/T 22437.1-2018 《起重机 载荷与载荷组合的设计原则 第1部分：总则》
GB/T 35975-2018 《起重吊具 分类》
GB/T 34529-2017 《起重机和葫芦 钢丝绳、卷筒和滑轮的选择》
GB/T 34198-2017 《起重机用钢丝绳》
GB/T 5972-2016 《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》
GB/T 23724.1-2016 《起重机 检查 第1部分：总则》
GB/T 20303.1-2016 《起重机械 检查与维护规程 第7部分：桅杆起重机》
GB/T 31052.10-2016 《起重机械 检查与维护规程 第10部分：轻小型起重设备》
GB/T 31052.1-2014 《起重机械 检查与维护规程 第1部分：总则》
GB/T 31051.1-2014《起重机 工作和非工作状态下的锚定装置 第1部分：总则》
GB/T 30222-2013 《起重机械用电力驱动起升机构能效测试方法》
GB/T 30223-2013 《起重机械用电力驱动运行机构能效测试方法》
GB/T 29562.3-2013 《起重机械用电动机能效测试方法 第3部分：锥形转子三相异步电动机》
GB/T 24818.1-2009 《起重机 通道及安全防护设施 第1部分：总则》
GB/T 24818.5-2009 《起重机 通道及安全防护设施 第5部分：桥式和门式起重机》
GB/T 22437.5-2008 《起重机 载荷与载荷组合的设计原则 第5部分：桥式和门式起重机》
GB/T 22416.1-2008	《起重机 维护 第1部分：总则》
GB/T 20863.1-2007	《起重机械 分级 第1部分：总则》
GB/T 20863.5-2007	 《起重机 分级 第5部分: 桥式和门式起重机》
GB/T 10183-2005 《桥式和门式起重机 制造及轨道安装公差》
GB/T 18875-2002 《起重机 备件手册》
GB/T 18453-2001 《起重机 维护手册 第1部分:总则》
GB/T 17908-1999 《起重机和起重机械 技术性能和验收文件》
GB/T 790-1995 《电动桥式起重机跨度和起升高度系列》
GB/T25295-2010《电气设备安全设计导则》
GB/T12602-2009	《起重机械超载保护装置》
GB/T28264-2017《起重机械安全监控管理系统》
GB986-1998《气焊、手工焊及气保焊焊缝坡口基本形式与尺寸》
GB/T4942.1-2006 《旋转电机整体结构的防护等级》
GB50052-2016	《供配电系统设计规范》
GB50054-2011	《低压配电设计规范》
· 材料标准与规范
GB699-88《优质碳素结构钢》
GB700-88《碳素结构钢》
JB/T6392-2008《起重机车轮》
GB8918-2006《重要用途钢丝绳》
GB1348-88《低合金结构钢》
GBl1352-89《一般工程用铸造碳钢件》
J8/T9003-2004《起重机用三合一减速器》
· 检验标准与规范
GB5905-2011《起重机试验规范和规程》
GB/T3323-2005《钢熔化焊对接头射线照相和质量分级》
GBl1345- 2013《焊缝无损检测技术、检测等级和评定》
GB/T8923.2-2008《涂覆涂料前钢材表面处理》
GB50278 -2010《起重设备安装工程施工及验收规范》
GB50256-2014《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》
05G525《吊车轨道联结及车挡》
· 其它国家和行业相关的技术标准规范等。
· 乙方企标高于上述标准时优先采用乙方企标。
2、 设备构成及主要技术说明
	型式
	欧式电动单梁桥式起重机

	跨度
	17.5米

	主要用途
	用于10吨纵梁吊运

	起重量
	10

	设备数量（台）
	1

	工作级别
	A5

	最大起升高度（m）
	7.5

	速度（m/min）
	大车运行
	0~20m/min变频调速

	
	起升
主
	0.5~5m/min变频调速

	
	小车运行
	0~20m/min变频调速

	荐用钢轨
	P43

	起重机高度
	≤1.3m，轮子至行车最高点

	轮压
	≤68KN

	操作方式
	地操遥控

	电源
	三相交流 AC 50Hz 380V

	滑触线
	单极 200A



2.1设备性能要求
2.1.1 起重机的设计与制造须运行安全、设计先进、结构合理、操作简单、维修方便，其总体技术水平达到当今国内外同类产品的先进水平。
2.1.2起重机的钢结构、机械系统、电气系统和安全保护装置要符合或高于现行国家有关规范和标准。
2.1.3起重机有足够的强度、刚度、稳定性和抗倾覆性，各机构能安全可靠地运行，震动、噪声、环保均符合现行有关标准的要求，消防和安全均符合ISO国际标准或国家标准；
2.1.4起重机须把充分满足使用方的要求作为最重要的追求目标；
2.1.5起重机的设计图纸和技术文件的制图方法、尺寸、公差配合、符号等都应采用公制体系，并符合ISO现行有关标准或中国现行有关国家标准的规定；
2.1.6起重机钢结构设计合理、结构优化、符合规范和标准，满足强度、刚度和稳定性的要求，设计中应充分考虑现场的工作环境；钢结构的设计必须考虑到制造、检查、运输、安装和维护的方便与可靠性。在满足需求和有关现行规范标准条件下，通过优化设计，最大限度地降低钢结构的重量；
所有钢结构件对接焊缝按照国家标准（钢结构超声波探伤标准GB/T3323-2005）进行探伤并且焊接后都要经过抛丸2.5Sa预处理，以达到消除焊接应力和除锈除氧化皮的目的，保证焊接质量；
起重机的钢结构主要由主梁、端梁等组成；主梁与端梁采用高强螺栓连接（不低于8.8级），整机精度高和运行平稳。
2.2 结构要求
2.2.1主梁部分
主梁为箱型梁结构；
主梁上拱度、水平方向的弯曲要符合国家相关标准；
主梁由钢板焊接成型，钢板材料必须符合国家的相应规范，刚度满足国家标准要求，主要钢结构材料应具有良好的焊接工艺性，主要钢结构材料采用不低于Q235B，使用的材料具有材质报告及相应的合格证书；
所有钢结构件在喷漆前必须经过表面抛丸Sa2.5预处理以达到消除焊接应力和除锈除氧化皮的目的；并且对接焊缝按照国家标准（钢结构超声波探伤标准GB/T3323-2005）进行探伤；
2.2.2端梁部分
端梁材质：中国国家标准不低于Q345B；
端梁为矩形钢管或钢板焊接成型，成型后的端梁在数控机床一次定位加工；
每个端梁配有双轮缘的车轮、缓冲器和防脱轨保护装置；
2.2.3起重机机械部分
起重机机械系统主要由起升机构、大车及小车行走机构等主要机械机构组成；起重机机械系统所用的零部件，如齿轮箱、制动器、卷筒、轮、滑轮、吊钩、轴承等都必须按起重机规范和相应标准设计制造。所有旋转轴、联节器、齿轮和其它旋转部件均须有安全防护，防护罩的设计应能使人容易接近润滑油脂加注点、油位计和其它检查点，以便操作人员能够没有危险的或者不需拆除防护体的任何部分情况下，就可进行日常观察、维修。
起重机各部安全联锁和限位装置、缓冲器、制动器、安全护栏、吊钩防脱钩等齐全，安全可靠。
上升极限位置限位器：起升机构设置上升极限位置限位器，保证吊具起升到极限位置时，自动切断起升装置的动力电源，通过安全报警系统发出信号；起升设置上升双限位。
下降极限位置限位器：保证吊钩下降到极限位置时，自动切断下降装置的动力电源，使钢丝绳在卷筒上缠绕圈数不少于国家规范所规定的圈数；
防碰撞机构：起重机设置两套限位机械限位与光电防碰撞装置，；
2.2.4起升机构
电动葫芦：采用国内知名品牌。
单梁桥式起重机起升机构为欧式开放卷扬机构；
起升机构钢丝绳应采用符合国际和中国现行有关标准的产品，所有钢丝绳采用高强度钢丝绳，要求破断力大，寿命长，自润滑，免维护性能好；
起升电机：防护等级IP55，F级绝缘；接电持续率60%；有过热保护，风冷式；电机外壳由铝合金冲压成型或压铸成型壳体。
减速箱：完全密封紧凑型齿轮箱，硬齿面（HRC60）、经过研磨处理；采用半油脂润滑，免维护；
限位开关：起升机构设置双限位
卷筒：卷筒直径和钢丝绳直径比值符合国家标准，增强钢丝绳寿命，重物放置偏移小；钢丝绳用绳夹固定，至少有3 圈钢丝绳固定安全圈。主副钩电机接电持续率60%。
在吊钩放在最低端，至少留有2圈钢丝绳余量（不含压绳圈）；重级工作制轴承(机构工作级别大于等于M6)，轴承为国内外知名厂家产品；卷筒由无缝钢管制成，并加工出绳槽。
吊钩：吊钩组由吊钩和滑轮等组成。采用抗磨滚子轴承，轴承为国内外知名厂家产品；吊钩可以 360°旋转，配备弹簧压紧的安全扣可以防止滑脱；依据标准 DIN17200，吊钩锻件为调质钢 34CrMoV。
2.2.5大车、小车行走机构
2.2.5.1驱动结构形式：三合一结构；大、小车：电机防护等级为IP55、绝缘等级为F 级。电机调速为变频器调速，变频器采用起重机专用变频器。
2.2.5.2 减速机为硬齿面减速机，其齿轮、齿轮轴为锻制，齿面硬度55HRC左右。
2.2.5.3 制动器为电磁盘式制动器,防尘、无石棉设计。制动器具有自动调节间隙功能，当起升刹车片厚度不够时自动报警，在断电时运行机构要确保处于制动状态要求转向操作轻便, 可靠性高。
起升制动器：双制动
刹车片寿命：正常使用不低于100万次，紧急制动不低于500次。
2.2.5.4 车轮材料为球墨铸铁或锻造合金，表面硬化处理。
2.2.5.5 在大、小车运行的终端位置设置十字限位开关，大、小车运行到此位置自动实现减速、停止。终端位置设置机械死档块，防止因电气失灵大、小车冲出轨道。
2.2.5.6 缓冲器采用吸收能量高、缓冲性能好的缓冲器。
2.2.6操作方式
起重机操作方式为遥控器操作，一用一备。
2.3电气及控制要求
2.3.1起重机电气系统的设计和制造须把安全运行放在首位，所有电气设备须有必要的防护措施，防止发生意外的触电事故和碰撞事故，在所有的操作系统上都应设有应急停止专用的蘑菇头紧急停车开关；
2.3.2起重机所采用的电气元器件和部件要充分保证系统的可靠性、稳定性、耐用性。电气元器件和部件的要保证其产品的连续性，能够保证备件10年的国内供应；
2.3.3起重机的电气控制系统的所有控制柜和元器件都要保留足够的检测和维修空间，并且可方便地搬运和吊装，电气控制系统要方便维修、更换和拆卸部件；
2.3.4所有起重机配置过载保护及报警功能、以及安全规范规定或相关标准规定的所有保护措施；起重机的所有电气元件选用国内外知名品牌产品；
2.3.5电气柜要求：电气柜须采用标准尺寸柜体，外壳防护等级为IP54， 
2.3.6常规电气保护：过流、过压、欠压、短路、过热、接地、漏电、缺相、刹车片厚度监测、报警保护。
2.3.7大车行走指示：大车行走时要有符合工程标准的声光警示装置；
2.3.8起重机要尽量采用各种阻燃材料从本质上来预防火灾的发生；
2.3.9所有正常工作条件下温度超过60℃的部分都应用隔热材料进行防护；
2.3.10所有可能带电的部位，应进行绝缘处理或者用栅栏护围以防止危险发生；
2.3.11起重机电气系统所使用的电线和电缆一律为各种铜芯电线和电缆，必须具有耐高温、防火、防爆、机械强度高、安全可靠的特性；
2.3.12起重机的电源采用三相五线制(380V 50Hz)，现场每跨提供一处电源断路器，断路器出线开始由投标方负责提供，电源由大车滑触线引入起重机上的电源控制柜上。由电源控制柜引出动力、照明、控制等电源。电源总开关必须具有过电流及电磁保护功能。电网的PE 线与起重机轨道紧密相连，轨道应采用重复接地措施。滑触线需提供相间、各相对地的绝缘测试报告。
2.4 其他要求
2.4.1所有转动部件应有可靠的润滑系统。
2.4.2 全部减速器采用硬齿面减速器，供方应采取措施防止减速器渗漏油。
2.4.3整车设置警示电铃，大、小车、起升等运行之前需操作电铃警示。
2.4.4起升机构（主、副钩）设置起重量限制器，当载荷达到90%额定载荷时，发出提示性报警信号，达到100%额定载荷时，起升机构停止上升，只能下降。起重量限制器带吨位显示器，必须保证在地面上数字清晰可见，选择质量可靠的产品。重量限制器具有主、副钩总载荷叠加功能，防止主梁过载。
2.4.5采用全新国标轨道，不允许采用翻新轨道，包括轨道、轨道压板（图集号：05G525）、螺栓、鱼尾板、调整垫板。轨道两端车档应与起重机撞块有良好的接触（大车止档招标方提供）。
2.4.6起重机的喷涂应按招标方要求喷涂,采用高质量防锈漆，钢结构、机械设备及零部件都要作防腐处理。制造钢结构的板材和型材要经过抛丸预处理，管材除镀锌外，要经过化学方法或机械手工除锈。
2.5 标准
2.5.1 桥式起重机的设计、制造、包装、运输、安装、验收应符合下列标准、规范和有关的中国国家标准(GB)的要求。如下列标准与企业执行标准有矛盾，按较高标准执行。从订货之日起至供方开始投料制造之前的这段时间内，如果因标准、规程发生修改或变化，需方有权提出补充要求，供方应满足并遵守这些要求。
2.5.2 供方须执行本规范书所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。
2.5.3起重机的验收在当地特种设备质量监督局和需方共同检查验收合格后，特种设备质量监督局出具许可证。
2.6涂装要求
2.6.1起重机涂装的寿命要求不小于10年，要求采用高质量防锈漆。
2.6.2起重机所有的钢结构、机械设备及所有零部件都要作防腐处理。制造钢结构的板材和型材都要经过Sa2.5抛丸预处理，管材除镀锌外，要经过化学方法或机械手工除锈。
2.6.3设备的涂装要求：钢结构油漆为A80，涂层总厚度不小于120µm。主梁结构颜色：RAL1028（中黄色），零部件油漆为（包括齿轮箱、电机、吊钩、制动器及小车等）RAL5009（蓝色），电器柜内侧也要涂漆。以上所有涂装颜色需业主确认。如需变更，需要在合同生效之日起壹个月内通知卖方。
2.6.4发运途中，所有金属表面都有防湿防潮保护；
2.6.5外购的机电设备的颜色与周围环境相协调，提交时不能有任何损坏；
2.6.6漆膜的外观检查为湿膜，不得缩边、缩水、起泡、发白、失光、涂料流挂。干膜不得有细微龟裂、剥膜等现象。面漆应均匀、平整、色泽一致，不得有漏漆、流漆、开裂、针孔、脱层等缺陷；
2.6.7漆膜性能检验，漆膜的干透性、粘附力参照GB9286-88规定的一级质量要求进行。漆膜的厚度检验，每10m2不少于3处，厚度误差20%。
四、执行标准
1、招标方此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标方应当在投标文件中认真予以填写、补充和修改完善。
2、投标方需要执行的标准，应当采用所供货物通过买方组织的最终验收之日已经开始执行的最新标准。
3、采购货物的产品质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。
4、采购货物没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行时，卖方应在合同签署之前，将所涉及的企业标准提供给买方确认。
5、采购货物如果采用国际标准，其执行标准由投标方提供、招标方确认。
6、采购货物所涉及的标准不统一时，原则上按照最严格标准执行。
7、涉及的主要标准表  
	序号
	标准名称
	标准编号
	备注

	1
	买方提供企业标准
	
	卖方确认

	2
	买方提供与设备安全和环保相关的中国、国际通用和制造国的标准
	
	卖方确认



第三章供货范围及供货方式

[bookmark: _Toc169605882]第一节  供货范围
一、供货范围
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	单梁行车
	套
	1
	

	2
	滑线、轨道、其他附件
	套
	1
	

	3
	设备使用说明书
	套
	3
	中文

	4
	系统软硬件清单
	套
	3
	中文

	5
	技术培训资料
	套
	3
	中文

	6
	设备资料（序号6/7/8/9）电子版WORD或PDF版
	套
	1
	中文


（一）一般界定
1.包括本技术标书所列明的主要货物以及货物正常运行所必需的全套连线设备、材料等。
2.包括为保证货物正常安装、调试和验收完成及以前所必需的整套配件、附件及材料等。
如果终验收完成后，投标人有需要收回的配件、附件等，应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。
3.包括货物维护维修所必需的专用工具。
4.包括货物为达到产品标准以及环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求而必须配备但标书未明确提出的除尘系统、通风系统、近距离照明系统以及劳动安全防护设施（不包括人体防护用品）等使用现场配套的设备、材料等。
包括为保证货物自身正常运行所必需的、满足使用地点环境条件的通风、冷却、降温等必需设施。
如投标人难以提供或无优势提供以及属于选用配置的，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。
（二）供货范围边界界定
1.对于招标文件中无明确具体要求而投标方认为必须具备的其它货物，投标方必须将该部分货物单独报价（该报价含运杂费及税费等其它费用，而且不再作为其它报价涉及的其它费用的计算基数）。
2.对于招标文件中无明确具体要求而投标人认为必须具备的其它货物，投标人必须将该部分货物单独报价（该报价含运杂费及税费等其它费用，而且不再作为其它报价涉及的其它费用的计算基数）。
3.供货界面说明
3.1、投标方提供每跨含适配的轨道、滑线（及运输安装）及安装附件；
3.2、滑触线按适配型号安装，含未来增加项。
3.3、大车止挡招标方提供。
3.4、投标方提供招标方电源开关箱至行车接线端的电缆、安装及附件；
3.5、压板采用焊接的形式。

二、备品备件、易损件和专用耗材供货范围
1.招标人招标文件所指备品备件、易损件和专用耗材，是招标人为保证设备质保期之后正常运行一年所自备自用的备品备件、易损件和专用耗材；
质保期之内正常需要的备品备件、易损件和专用耗材全部包括在供货范围之内而不属于本条款界定的范围（应有明细）。
2.供货范围包括易损件和专用耗材的制造图纸及其技术要求等资料，如涉及专有技术或无法提供，应在投标文件中予以澄清或说明。
3投标方需提供必须的备品备件清单（备品备件明确规格、厂家、产地、价格，单独报价）；
4易损件和专用耗材，其费用应分类单列，并计入投标总报价之内；
5投标方应提供设备维修所必需的专用工具，并附详细清单（包括名称、型号、规格、单位、数量、生产厂家、单价、总价等条目，单独报价）。
三、技术资料供货范围
技术资料供货范围包括：
1.在合同签订后 10 个日历日内，提供货物基础及相关的设计、制作所需的纸质及电子版资料；电子版文件应当能够使用常用版本软件可以阅读甚至使用，进口货物、设备应有中外文对照。
2.在预验收前，提供货物各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口、设备应有中外文对照）。
3.在终验收前，提供为保证货物后续正常运行所需的具体技术要求等资料（如果供货范围包含该部分实物）。
4.在终验收前，提供确定的维修所需要且买方可以自行采购的外购件、外协件、电气元件及主要原材料的供货厂家明细表。
5.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括货物的备品备件、易损件和专用耗材的图纸及技术参数、技术要求等资料。
6.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的操作维护手册、保养维修手册、安全注意事项等的使用说明书、仪器仪表检定和使用维修说明书、合格证、产品样本等技术资料（含图片和影像等资料）；对于进口设备，应有中外文资料说明。
7.本“技术资料范围”所列的技术资料、图等，投标方应各提供4套纸质资料及3套电子版资料（光盘或U盘等），每份技术文件应装有目录清单。
8.本条款所列要求，如招标人认为投标人提供的资料不能满足要求时，有权要求投标人免费补充或增加。
9.供方必须提供设备模型（文件格式STP），模型文件应包含设备的全部信息；对设备结构及功能详细说明，包括设备工作流程描述、运行说明、工位节拍等信息。
10.维修和使用手册
在调试以前必须提供维修和使用手册四套和一套电子文件。这些手册应包括，但不限于下述内容：
设备描述和主要设备的分项；
润滑计划和润滑频次；
供应商的文献和详细的元件部件；
操作程序；
设备布置图；
详细的元件和总装图，包括分解部件总成图；
故障分析和解决方法；
维修功能——维护和维修细节，包括频次；
11.图纸
11.1提供机械AutoCAD（.dwg）格式，电气EPLANP8可编辑格式的文件和电子数据。
11.2提供所有设施和设备的图纸，包括总图、原理图、制造图、分解视图。
11.3在签订合同后立即进行设计图纸，并提供图纸，在整个阶段连续地进行。这些图纸包括，但不限于：
详细的零件图；
零件和总成图；
总的平面布置图和分图；
钢结构布置图和分图；
11.4在制作开始前必须将所有平面图和分图交给本公司会签。提供二份图纸加一套电子文件。这种图纸的会签并不构成供货厂商可以不承担设计责任保证或者对设备顺利运用的责任。
11.5在完工时要提供四套图纸和机械AutoCAD（.dwg）格式，电气EPLANP8电子版本图纸。
四、供货范围特别提示
[bookmark: _Toc169605883]如果投标人认为本节所列的供货范围难以满足，则仍需要按照本要求提供，但该部分货物应当在投标报价中单独列明货物名称及品质、货值。

第二节  供货方式
一、供货方式
完全交钥匙方式，即本次招标货物至少包括以下货物及服务：非标或特需设计、制造、至交货地点的运输（含定点装卸）、安装、调试、买方安装地竣工验收服务、货物移交、约定培训等全流程范围。
二、供货地点：济南卡车制造公司
三、供货时间
1.自中标通知书发布之日起，60个日历日之内交货至供货地点。
2.接续30个日历日之内安装调试完毕。
安装调试时间或终验收时间超过规定时间的，投标人应当随标书提供详细的工期计划。
四、包装
1.所提供货物（或设备）的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。
2.包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。
3.所提供货物（或设备）的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。
4.应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。
5.每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标人（或供货商）名称和制造日期等相关内容。
6.每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、货物名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。
7.应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。
8.包装箱应连续编号，不应出现重复编号。
9.在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物（或设备）完好无损。
五、运输
1.应负责将货物（或设备）运到目的地，并必须做到货物（或设备）在任何运输过程中不受损坏和遗失。
2.同批货物（或设备）应统一包装、编号运输。
3.一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制，特殊情况应予以说明。
4.在每批货物（或设备）发出后，应立即通知买方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物（或设备）发出日期等相关内容。
5.货物（或设备）运抵交货地点后，应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜，或按照合同约定。

[bookmark: _Toc169605884]

第四章质保期及售后服务
一、质保期及质保要求
1.全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起12个月。
投标货物或涉及的关键总成和零件，如果有更长时间质保期，允许更改并说明，此将有利于投标人。
设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。
2.质保期之内，如果货物出现设备、总成、关键零部件或者多处一般零部件的二次以上的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、货物重新正常运行使用之日起重新计算。
3.质保期内免费提供零部件和及时有效的服务。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障，卖方应负责免费维修和服务。
4.质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。
5.软件要具备升级功能，在投产后十年内中标方负责为业主方免费升级。
二、技术指导及培训服务
1.应负责在买方货物使用现场，对技术、维修和操作人员提供免费的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训，并接受买方有关人员的技术咨询。培训工作日不少于2个日历日。
2.应免费提供一定数量的培训资料。
3.投标方应按要求，免费积极协助和提供招标人和招标人所委托的工程设计单位有关人员所需要的、和设备（或材料）有关的工程设计资料、技术咨询等；
4.若投标方提供设备（或材料）的技术质量等，与投标方外购的设备（或材料）技术质量等有较大或直接关联时，投标方应能得到其外购设备（或材料）制造厂商（或供应商）的技术支持，并免费为招标人提供技术服务（包括设计文件的审查和审定）；
5.投标方负责制定对招标人人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，应进行相关安全环保注意事项的培训，并提供相关人员、设备安全作业资质的要求，负责指导招标人受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识；
6.投标方提供的改造方式、新增设备内容，建议在试用确认无误之后，再批量生产，否则因此造成的损失，由投标方承担。
三、安装调试及验收服务
1安装调试与验收期间，若投标方提供设备的技术质量等，与投标方外购的设备技术质量等有较大或直接关联时，投标方应能得到其外购设备制造厂商（或供应商）的技术支持，并免费为招标人提供安装使用现场的指导与协调；
2投标方免费负责设备的安装、调试，并接受用户的技术咨询；
3投标方是否提供有偿的还是免费的、指导安装调试还是负责安装调试，至少应在投标文件的服务章节中，予以明确说明；
4卖方进入买方现场进行安装调试过程中，应进行相关安全环保注意事项的培训，并提供相关人员、设备安全作业资质的要求。
5设备供方配合甲方完成设备数据采集的调试工作，包括但不限于提供设备PLC程序（无密码），接口调试等工作。
6投标人在招标人现场进行的、指导或负责的、设备（或材料）的预验收和终验收，应当是免费的，陪同生产时间不少于15天；
7设备（或材料）验收时，若投标人提供设备（或材料）的技术质量等，与投标人外购的设备（或材料）技术质量等有较大或直接关联时，投标人应能得到其外购设备（或材料）制造厂商（或供应商）的技术支持，并免费提供其必要的现场指导与协调；
8在投标人所提供设备需要得到招标人建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，投标人应当免费协助招标人完成所需要的工作、材料和服务等。
四、售后服务
1在质保期之内，如发现投标人所提供的设备（或材料）存在问题，需要投标人配合解决时，投标人须在接到通知后市内2小时、省内8小时、省外24小时内派有关人员到达现场，解决问题；
2在质保期之后，如发现投标人所提供的设备（或材料）存在问题，需要投标人配合解决时，投标人须在接到通知后市内2小时、省内8小时、省外24小时内派有关人员到达现场，协助招标人解决问题；
3所有的售后服务均由投标人受理。如果发生问题并且收到报告，应当在2小时内予以答复；
4投标人应为招标人提供最佳的服务。
5 在工具设备使用寿命内，投标人应向招标人提供充足的备品备件、易损件和专用耗材，自招标人提出采购需求至交货，周期不得长于15天，也可提供备用工具设备，提供周期不得长于3天。
6 在工具设备使用寿命周期内，投标人每年至少开展1次工具及软件使用、工具设备维修保养等方面的培训工作。
7.卖方派往买方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为买方提供最佳的服务。
五、其它服务
1.若卖方所提供货物有需要进口的，卖方一般应自行、自费办理；必要时，买卖双方共同办理。
2.除招标文件、投标文件、答疑文件、技术标书、合同等约定之外，卖方应免费负责必要的或强制性的货物的检验、试验、化验等直接费用。
3.运输服务，投标方负责将设备按要求运至济南卡车制造公司。
4.本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术标书和合同等范围之外，投标人不可另行收取的费用。



[bookmark: _Toc465187646]第五章  终验收
[bookmark: _Toc465187647]按照参考招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定验收。
一.检验
国产部分的货物的检验由买卖双方按照合同要求或在制造现场进行。进口部分的货物的检验按照下述要求进行：
1进口部分的货物发货前，投标人应对设备（或材料）的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供设备（或材料）符合合同规定。
2投标人应依据合同规定的要求，提供设备（或材料）的验收标准和装箱单，作为招标人检验的依据。
二.验收标准
验收一般分预验收和终验收两部分。预验收在安装调试完成后现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。
1终验收规程：
设备（或材料）允许情况下，一般连续运行一个月，每天连续 8 小时，除用户方面因素外，必须达到以下要求：
a)在整个验收过程中没有维修、更换零部件或元件行为；
b)终验收原则上要求一次完成，若一次验收不成功，最多允许两次；
c）终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告。
2设备（或材料）验收的一般标准与要求：
① 预验收的一般标准与要求
a.资料齐全性、完整性和有效性。按照“配套供货范围及要求”中“技术资料范围”的规定验收；
b.设备（或材料）应运行灵活、稳定、可靠、安全，无异常声音和非正常振动。设备不允许出现漏水、漏液、漏气（汽）、漏电。
c.设备（或材料）外观应无损伤，应该涂满同种明亮清晰的油漆（特殊标志除外）。设备应该完整且所有的零部件应该安装牢固，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷；
d.设备（或材料）应有完整的标牌，且清晰易见；
e.设备（或材料）的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求；
②终验收时的一般验收标准与要求：
a.资料齐全性、完整性和有效性。
b.设备（或材料）应运行稳定、可靠、安全，无异常声音和非正常振动。设备不允许出现漏水、漏液、漏气（汽）、漏电。
c.设备（或材料）应有完整的标牌，且清晰易见；
③ 终验收条件
依据招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定的终验收条件验收。


第六章  投标技术文件一般要求
一、技术文件一般内容要求
1.投标人应认真阅读招标文件和本技术标书，并按要求编写投标技术文件。
2.投标技术文件至少应对投标货物的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。
3.投标技术文件至少应根据投标货物的关键设备、总成、零部件或系统作出满足或优于招标文件要求的详细说明。
4.投标技术文件至少应按照招标文件要求（或投标人建议）列明备品备件、易损件和专用耗材明细。
5.投标人应当而且必须分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用寿命（以有效工作小时数说明）。
6.投标的货物，应当根据其配置和备品备件、易损件、专用耗材情况，尽可能详细且分类填入下表：
6.1备品备件、易损件和专用耗材明细表：
备品备件、易损件和专用耗材明细表             单位：元
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	制造商

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


6.2“开标一览表”和“明细表”仅作为投标人编制投标技术文件的一般格式。其中序号编写应当便于招标人了解分类或分项货物之间的所属关系，如1、1.1、1.2；
6.3应当尽可能将货物的配置列全、列细，这将有助于投标人胜出；
6.4单价与总价之间、总价与分类小计价之间、分类小计价与合计价之间数据应当齐全而且准确；
6.5  本条款表格中的制造商，应当为全称或公认的简称。
二、技术文件中货物报价格式要求
1.投标技术文件中，如未按照要求编写或者存在漏项和缺项，将有可能造成对投标人不必要的误解；必要时，漏项和缺项涉及的费用，将有可能以其它投标人中，相同或相似项目的最高价，计入投标人的投标总报价之内，作为评标的依据之一。
2.如果投标总报价与其它价格出现错误或不一致，将有可能导致废标。
3.投标总报价为自合同签定生效至合同无异议执行完毕涉及的买方需要支付的全部费用。如投标人认为本招标及投标货物涉及特需或专门的设计，应当单独列明设计费。
4.备品备件、易损件和专用耗材，招标人将可能与投标人按照投标价格另行签署供货合同。
5.要求投标总报价、分项报价、明细报价之间应当具有相互间对应关系以及填报分项和明细报价，仅为便于评标而不妨碍投标人以最合适的形式签署合同。



第三部分 投标文件附件


说明：
1.投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；
2.对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；
3.附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；
4.招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；
5.所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。






























[bookmark: _Toc639004][bookmark: _Toc353881012][bookmark: _Toc212369550]附件1 投标函
致：中国重汽集团济南卡车股份有限公司：
根据贵方招标公告，投标公司， 法人代表人为，正式授权 提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件的电子版投标文件一份（电子版投标文件为纸质盖章版的扫描件或加盖电子章；不盖章无效。）。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起 90个日历日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                             
邮编：        
电话：        传真：                   
投标人代表姓名：职务：          
开户银行：                   
银行帐号：                   
投标人名称（盖章）: 
授权代表签字：
日期：     年      月      日

附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就莱芜工厂辊压线废料再利用-新增行车项目现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
全权代表无转委权。特此委托。
	附法人身份证明复印件（正反面）
附授权代理人身份证明复印件（正反面）


全权代表姓名：            性别：          年龄：
单位：                    部门：          职务：
法定代表人签字或盖章                          
被授权人签字  
被授权人电话：                          
投标人名称（公章）                       
年月日




 (
1
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附件3 投标人基本情况及资产情况汇总表
表3-1 投标人基本情况表
	企业名称 
	
	联系人 
	

	企业地址 
	
	联系人电话 
	

	企业性质 
	
	注册时间 
	

	企业法人代表  
	
	企业资质
	

	品牌区分 
	 自产 总代理 代理  经销 

	品牌名称 
	
	质量
体系
	

	单位概况

	参保职工总人数
	
	工程技术人员
	
	生产、销售人员
	

	企业优势、关键产品特点
	　

	企业行业水平及行业口碑
	　

	公司现有主要研发、实验、生产设备
	　

	近三或五年企业类似业绩及履约情况
	　

	售后服务及质量
	　

	对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介
	








表 3-2 资产情况汇总表
	公司资产情况汇总表

	注册资金（万元）
	

	实收资金（万元）
	

	年度资产情况
	2023年
	2024年
	2025年

	流动资产（万元）
	
	
	

	非流动资产（万元）
	
	
	

	营业收入（万元）
	
	
	

	年底资产总值（万元）
	
	
	

	年底负债总值（万元）
	
	
	

	资产负债率（  %）
	
	
	

	净利润（万元）
	
	
	

	未分配利润（万元）
	
	
	

	营运资金
	
	
	

	（本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：年月日
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附件4 保密承诺函

项目名称：莱芜工厂辊压线废料再利用-新增行车项目
中国重汽集团济南卡车股份有限公司：
我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：
    无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。                                                                                    


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日


 (
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附件5 技术规格偏离表
项目名称：莱芜工厂辊压线废料再利用-新增行车项目
	序号
	招标要求
	响应规格
	是否偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：年月日




附件6 2022年1月1日以来同类项目业绩一览表
项目名称：莱芜工厂辊压线废料再利用-新增行车项目
	序号
	采购单位
	项目名称
（万元）
	数量
	合同金额
	合同签订时间
	联系人及
联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2022年1月1日至今所有业绩合同总额汇总（必填）
	
	
	
	


注：提供2022年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，此项很重要，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分。

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：年月日


附件7 设备质量承诺函

项目名称: 莱芜工厂辊压线废料再利用-新增行车项目
中国重汽集团济南卡车股份有限公司：
我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：






法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：年月日


 (
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附件8开标一览表
《开标一览表》单独封存，以备唱标使用
项目名称：莱芜工厂辊压线废料再利用-新增行车项目
	序号
	货物名称
	数量
	投标总价（元）
	质保期
	交货及安装
时间
	付款方式及比例如何响应
	付款方式及比例是否偏离

	1
	莱芜工厂辊压线废料再利用-新增行车项目
	1
	不含税价：
含税价格：    （大写：    ）
税率：
	
	
	
	



注：
1. 此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。
2. 需写明含税价、不含税价格、税率。
3. 投标总价大写为必填项，如发生大小写不一致，以大写为准。
4. 投标总价包括全部（全新）产品价、表面处理费用、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装、调试（含现场调试）、包装运输费、验收、技术及售后服务费、技术资料费、备品备件费等所有费用的总和。

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日期：年月日

附件9 设备分项报价表
设备分项报价表

	序号
	货物名称
	规格型号
	品牌
	单价(未税)
	数量
	单位
	合计(未税)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小计（不含税）
	
	

	其他费用

	序号
	项目
	单价(未税)
	数量
	单位
	合计(未税)

	1
	人工费
	
	
	人天
	

	
	标定效验费
	
	
	台
	

	
	安装调试费
	
	
	台
	

	小计（不含税）
	
	

	总计（不含税）
	
	

	税率13%
	
	

	合计含税价格大写人民币：XX元
	
	




注：1.以上是各单体设备分项报价应包括的内容， 但不限于此，表中“总价合计”构成主机价格的一部分。
2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
3.此分项报价，仅是为了方便招标人对投标文件进行分析比较，不作为限制订立合同的条件。
4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。
5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。
6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。


投标人(章)：         授权代表(签字)：年   月   日
附件10 商务条款偏离表

	项目
	招标文件要求
	响应规格
	是否偏离
（提供说明）

	质保期
	
	
	

	交货时间及地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

















	备品备件及耗材等要求
	
	
	


投标人名称：                   授权代表签字：            日期：
注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。




 (
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附件11 投标人承诺

项目名称：莱芜工厂辊压线废料再利用-新增行车项目
日期：    年   月   日


	投标人承诺：
我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。





投标人名称 (盖章)：                法定代表人或授权代表(签字)：

 (
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)
附件12 服务承诺函

项目名称：莱芜工厂辊压线废料再利用-新增行车项目
中国重汽集团济南卡车股份有限公司：
我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：


















投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日




附件13 投标文件封面及封口格式
封面格式：
	
技术/资质/商务文件

（1正本）


项目名称：莱芜工厂辊压线废料再利用-新增行车项目
投标人名称（公章）：
地址：
授权代表电话：
传真：





投标人名称：                   授权代表签字：                  日期：
 (
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评分标准

评标标准：技术标入围后，原则上综合评分最高的投标方中标。

技术标评分标准：
技术标评审表（100分）
	评价类型
	序号
	内   容
	标准分
	评分标准

	技术
100分
	1
	生产能力
	10
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，投标人的装备制造能力、生产设备、加工工艺先进、技术人员综合实力，视情况得0-10分。

	
	2
	企业影响力
	5
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，投标人提供近期企业影响力证明，如行业内排名、荣誉等，视情况得0-5分。

	
	3
	设备制造商同类型项目业绩
	10
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照业绩数量进行赋分，相同业绩每一个得1分，类似业绩,每一个得0.5分。本条款得分最高10分。同类型业绩:投标人在2024年1月1日（时间以签订日期为准）以来在中国与本标同类型且参数规格相符的产品,以合同复印件加盖公章为准（须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认）。与本标同类型但参数规格明显不同的产品,属于类似业绩。

	
	4
	供货周期及工期进度计划
	10
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照到货周期进行赋分，到货期≤3个月得10分，每延长一周扣一分，最低0分。

	
	5
	现场答疑
	10
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，针对投标人代表对方案、技术优势的讲解，以及就该项目难点对于评标专家现场提问的回答，打分1-10分。

	
	6
	产品方案技术先进、各系统完善、性能可靠，设备主要核心部件具备自身技术优势
	30
	（1）定制系统方案达到招标要求，设备主要部件或核心部件，具备自身技术优势，打分1-10分。
（2）达到招标要求的前提下，系统配置更加周全，其精度、参数、技术水平、可靠性等优势明显，打分1-10分。
（3）关键系统技术支持资料、数据处理说明、方案说明详细完整，打分1-10分。

	
	7
	技术偏离
	15
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，根据各投标单位的核心产品的配置参数、技术偏离情况，在满足我司技术基本要求的前提下偏离，无偏离得满分15分，较大偏离每一项扣2分，一般偏离每一项扣1分，最低0分。

	
	8
	在济南有常驻的专业技术力量的维保机构及专业技术人员
	5
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得5分，良得3分，一般得2分。

	
	9
	售后服务及时周到，有相应的服务承诺和具体的保证措施
	5
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得5分，良得3分，一般得2分。



商务标评分标准：
评标基准价:
1、评标基准价为所有合理有效的最终投标报价的最低价。
2、有效的评标基准价得 100分;其他投标人的价格得分按下列公式计算:投标价格得分=100x(评标基准价/投标报价)。
注:得分值取小数点后两位，不足一个百分点的，按照四舍五入法计算。

综合得分：
综合得分=技术标得分x40%十商务标得分x60%




 (
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附件一：SRM非生产供应商注册操作手册
浏览器中输入地址;
https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.下载《供应商用户手册》
[image: ]
一、首次注册
1.点击立即注册
[image: descript]
2.填写姓名、手机号码（没有注册过的），通过手机号接收验证码（区分大小写），点击完成后提示“注册成功，请重新登录”。同时系统自动给手机号发送短信，短信中告知登录账号及初始密码。需要使用此账号密码登录系统，进行供应商信息注册。
[image: descript]
3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册
[image: descript]
4.点击新增
[image: descript]
5. 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批
[image: ]
（非生产-直管-直管）
注：
1、 基本信息的填写应填必填，尽可能完整；“采购形式编号”、“投标项目名称”见上文公告。
2、 配套能力：管理单位选择【直管单位】、意向配套单位选择【直管单位】，配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 / 工艺设备 / 工艺设备”，供应商类别据实填写，代理商需要上传文件。
3、 联系人：据实填写，需上传授权书。
4、 证件信息：营业执照：据实填写，注意有效期开始和结束时间，需上传附件。生产许可如上（制造商必填）。
5、 资质信息选填。
6、 经营概况：据实填写，能提供，原则上要求供应商必须填写近三年财务指标情况。
7、 信息化系统选填。
8、 银行账户：据实填写，开户许可证扫描文件需提交。
9、 材料有问题会驳回，在审批信息中查看原因；提交完成后，多登录系统查看流程，即使修改，确保顺利注册。
2、 维护近三年财务指标
1.供应商使用业务账号登录系统后，通过菜单路径：供应商中心→供应商变更→供应商财务数据变更管理，点击【发起变更】按钮，进入供应商财务数据变更填写界面。

[image: ]


附件二SRM系统供应商用户手册
系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/
用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，会收到成功的短信，用户名不要用手机号登录）
初始密码：自己设置的密码
1.供应商应标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标
点击应标，上传文件之后点击提交。
[image: descript]
应标页面否为代理商请如实选择，若为代理商应标，请在应标后联系商务联系人。

2.供应商投标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标
[image: descript]
点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。
注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，可能导致直接淘汰。
[image: descript]
3.供应商技术标澄清函
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函
点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。
开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后都不可编辑
[image: descript]
4.供应商报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价
点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。
5.供应商澄清报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价
招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。
[image: descript]
6.供应商查看中标通知
路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目
点击查看进入查看中标项目详情（开标会议结束后流程大约需要一周左右）
[image: descript]
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